MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR - CENTRO ADMINISTRATIVO 

LOCAL: Avenida Pelotas - Derrubadas –RS

OBJETIVO

            O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a instalação do elevador no prédio do Centro Administrativo, o qual está edificado nesta cidade de Derrubadas-RS.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O Município elaborou os projetos, que serão executados com recursos da Prefeitura Municipal;

b) Os projetos foram executados por profissional legalmente habilitado junto ao CREA/RS e funcionário da Prefeitura Municipal;

c) As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local;

d) Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação;

SERVIÇOS
1.0 OBJETIVO:
Este relatório tem por objetivo descrever o equipamento necessário para a referida instalação.

2.0 SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços de fundação, estrutura e vedação já foram executados, restando apenas a aquisição e instalação do ELEVADOR DE PASSAGEIROS, para o transporte vertical de pessoas.

3.0 ELEVADOR:
Conforme memorial apresentado, a obra encontra-se executada com as medidas compatíveis para um equipamento que permita o acesso de pessoas de um pavimento para o outro.

3.1 – POÇO DE ELEVADOR:
O poço de elevador foi dimensionado de acordo com as necessidades e características que possam comportar um elevador que permita acesso de pessoas, sendo necessária visita técnica da empresa participante da licitação, afim de que certifique que as dimensões, características, atendem as especificações mínimas para elevadores de passageiros em conformidade com as normas técnicas. 
3.2 – CARACTERÍSTICAS:
O equipamento a ser adquirido para esta instalação deve ter as seguintes características:
- 01 (um) elevador sem casa de máquinas para passageiros, com capacidade para 7 (sete) pessoas (525 kg), velocidade de 1 m/s, 3 paradas, 3 entradas. 
- O equipamento deverá ser revestido internamente em aço inoxidável.
- O painel lateral deverá ser dividido por um corrimão de aço e parte deverá ter acabamento em espelho.

- O teto deverá ser em aço inoxidável, com rasgo para iluminação e ventilador.

- O piso deverá ter rebaixe de 20 mm para acabamento pela construção do edifício.
- A iluminação interna da cabine deverá ser com lâmpadas fluorescentes compactas e ventilador embutidos.

- A porta da cabine será de correr, lateral, com 2 (duas) folhas e vão livre de 80 cm.

- Acionamento trifásico 380V, 60 Hz.

As características acima poderão ser alteradas desde que devidamente justificadas ao atendimento das normas técnicas e devidamente aprovadas pelo Núcleo de Engenharia desta prefeitura.

3.3 SEGURANÇA:
O equipamento deverá oferecer segurança aos usuários, sendo dotado de fonte de emergência para a luz da cabine e alarme, intercomunicador, limitador de carga, detecção de sobrecarga. O comando deverá ser do tipo eletrônico computadorizado automático, seletivo na subida e descida.
3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
Deverão ser realizadas instalações elétricas necessárias as necessidades do elevador, compostas de caixas e demais elementos necessários a ser indicado pelo fornecedor do equipamento.

3.5 GARANTIA:
Deverá ser de responsabilidade da contratada a garantia total (montagem, instalação, componentes, equipamentos), mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo do elevador. A contratada deverá apresentar ART de projeto e execução deste.
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