OBRA: CERCAMENTO FRONTAL DO PÁTIO E COBERTURA DE PISO EXISTENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SALTO GRANDE
LOCAL: Rua Passo Fundo - Derrubadas –RS

OBJETIVO

            O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para o fechamento frontal do pátio e da cobertura de piso existente da Escola Salto Grande, edificada neste Município.

SERVIÇOS A EXECUTAR

1.0 LOCAÇÃO DA OBRA
a) a obra já está devidamente locada, pois o referido cercamento deverá ser fixado na mureta em alvenaria existente, fazendo somente os ajustes para um bom funcionamento do mesmo. O mesmo se faz com a cobertura sobre um piso existente, onde deverá ser colocado a mesma sobre pilares metálicos. 

2.0 ESQUADRIAS / FERRAGENS
a) os portões, em nº de 02 (dois), entrada principal (3,00m x 2,30 m) e acesso a carga e descarga (5,00m x 2,30 m), serão de tubos PVC, conforme o cercamento, do tipo de correr, com todas as peças e trilhos necessários para o seu perfeito funcionamento.

b) cercamento: será formada por gradil de PVC, conforme projeto.


1) pilares- terão diâmetro de 100 mm, preenchidos com concreto armado.


2) fechamento vertical- será formado por tubos PVC 25 mm.


3) barras longitudinais- será de PVC diâmetro 48 mm.

Os encaixes serão todos em PVC.

Deverá ser feito todos os ajustes da mureta existente para a fixação dos pilares com diâmetro 100 mm, necessários para a funcionabilidade do mesmo.  

3.0 MOVIMENTO DE TERRA (FUNDAÇÃO COBERTURA)

a) deverá ser executado o movimento de terra necessário e indispensável para ser executado a fundação dos pilares metálicos;

b) as escavações para a implantação das fundações para fixação dos pilares deverão ter a dimensão de 0,80x0,80x0,80 m, ou necessária até que seja atingido terreno firme, capaz de absorver a carga dos mesmos, sem riscos de recalques;

c) o reaterro das valas de fundações deverá ser executado de forma a se obter uma boa compactação do terreno, através do apiloamento com camadas sucessivas de no máximo 20 cm, até que se esgote a capacidade.

4.0 FUNDAÇÕES (COBERTURA)
a) as fundações serão executadas do tipo sapata isolada, executadas em concreto ciclópico, traço 1:3:4 (cim:areia:brita), com 30% de pedra de mão. As sapatas medirão 0,80x0,80x0,80 m, com fundo perfeitamente compactado. Nesta fundação deverá ser fixada parte do pilar metálico, na altura de 0,80 m, centralizando o mesmo.

5.0 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA)

a) os pilares deverão ser em perfil metálico duplo, na seção de 30x80x200x80x30x4,75 mm, altura livre de 3,50 m, mais 0,80 m chumbados em concreto na fundação, totalizando 4,30 m de pilar;

b) a estrutura da cobertura deverá ser metálica. Os banzos em perfil "U", seção 40x75x40x2,25 mm. Os montantes e as diagonais deverão ter seção de 30x68x30x2,25 mm em perfil "U";

c) deverá ser utilizado um tirante na seção de 1/2", de pilar a pilar, servindo para fixação da estrutura.

d) deverá ser utilizado um tirante para contraventamento na seção de 1/4“, em todos os vãos.

6.0 COBERTURA

a) as terças deverão ser em perfil enrijecidos, na seção de 17x40x75x40x17x2,65 mm.

b) a cobertura será de telha aluzinc ondulada, e= 0,50 mm, natural, fixadas as terças metálicas com parafusos galvanizados de fixação, na 2° e 5ª onda.

c) deverá ser instalado na lateral indicada no projeto arquitetônico, uma calha em chapa aluzinc, corte 30.

7.0 BEIRAIS

a) deverá ficar 50 cm, para fora do alinhamento dos pilares, formando assim, beirais de proteção de 50 cm.

8.0 GRADIL DE PROTEÇÃO

a) deverá ser instalado um gradil de ferro em tubo redondo principal, seção 2"x 1,50 mm e tubos redondos secundários, na seção de 1"x 1,20 mm. Este gradil deverá ter uma altura de 1,00 m. O modelo deste gradil deverá ser do mesmo já existente na escola.

9.0 PINTURA

a) toda a estrutura metálica da cobertura e o gradil de proteção deverão receber fundo anti corrosivo. 

10.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
a) a obra deverá ser entregue limpa e acabada, com os portões em perfeito funcionamento.
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